实验器材:
	阿波罗STM32F429开发板
	
实验目的:
	学习定时器中断的使用
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PB1),DS1(连接在PB0) 
	2,定时器3(TIM3),配置为500ms中断一次,在中断里面改变DS1的状态(亮/灭)
	
	
实验现象:
	本实验,DS0用来指示程序运行，400ms为一个周期。DS1用于定时器中断取反，指示
	定时器中断状态，1000ms为一个周期。下载完后，可以看到DS0快闪，DS1慢闪。
	
注意事项:
	无. 
	 
参考资料：阿波罗STM32F429开发指南-库函数版本.pdf 第十二章


-------------------------------------------------------------------------------------------


◆其他重要连接：
  开发板光盘资料下载地址（视频+文档+源码等）：http://www.openedv.com/posts/list/13912.htm


◆友情提示：如果您想以后及时免费的收到正点原子所有开发板资料更新增加通知，请关注微信公众平台：
 2种添加方法：（动动手提升您的学习效率，惊喜不断哦）
（1）打开微信->添加朋友->公众号->输入“正点原子”->点击关注
（2）打开微信->添加朋友->输入“alientek_stm32"->点击关注
 具体微信添加方法，请参考帖子：http://www.openedv.com/posts/list/45157.htm
 


						

						淘宝店铺： http://openedv.taobao.com
						           http://eboard.taobao.com
						公司网站：www.alientek.com
						技术论坛：www.openedv.com
                                                微信公众平台：正点原子
						电话：020-38271790
						传真：020-36773971
						广州市星翼电子科技有限公司
						正点原子@ALIENTEK
						     2016-6月